Мойка OULIN OL-327R

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\Финиш\OL-327R\OL-327R.jpg | ***Основные характеристики мойки:**** *Размер модуля под мойку:* **от 800 мм**
* *Габариты мойки:* **690 x 450 мм**
* *Вырез под мойку:* **670 x 430 мм**
* *Размеры чаши:* **430 х 380 мм**
* *Глубина чаши:* **205 мм**
* *Толщина стали:* **1.0 мм**
* *Монтаж в столешницу:* **Сверху**
 |

 **Мойки OULIN®** производятся из нержавеющей стали премиум-качества марки **AISI 304**.

Шлифованная поверхность моек OULIN достигается по технологии **Satin Finish Brushing**.

С внутренней стороны мойки покрыты специальным **напылением из наносеребра** для уничтожения вредных микроорганизмов.

**Двойной уровень шумоизоляции** с обратной стороны мойки: накладки для поглощения шума и специальное покрытие, которое служит дополнительным слоем шумоизоляции и препятствует возникновению конденсата и, как следствие, образованию благоприятной среды для микробов и бактерий.

***Дополнительные характеристики мойки:***

* *Производитель:* Oulin
* *Страна:* Германия
* *Гарантия:* 15 лет
* *Материал:* Нержавеющая премиум-сталь AISI 304
* *Исполнение:* Моноблок, Правосторонняя
* *Поверхность:* Satin (Браширование)
* *Количество чаш:* 1 чаша
* *Форма мойки:* Прямоугольная
* *Крыло:* Есть
* *Клапан-автомат:* Есть (POP-UP система)
* *Размер сливного отверстия:* ANSI (американский 4,7")
* *Подключение измельчителя:* Возможно с переходником

***Комплектация:***

* Сливная арматура 3,5"
* Клапан-автомат (POP-UP)
* Сифон
* Перелив
* Комплект крепежей
* Шаблон для врезки мойки
* Уплотнительная лента

|  |
| --- |
| **Рекомендуемые аксессуары:** |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\Oulin_для_клиентов\Корзинки_И_Колландеры\OL-150\ol-150.jpg | C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\Oulin_для_клиентов\Разделочные_Доски\ZM-1035\ZM-1035a.jpg | C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\OL-0363\ZM-901\ZM-901-907.jpg |
| Корзинка OL-150 | Доска ZM-1035 | Доска ZM-901 |