Мойка OULIN OL-R510

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\Финиш\OL-R510\OL-R510.jpg | ***Основные характеристики мойки:**** *Размер модуля под мойку:* **от 600 мм**
* *Габариты мойки:* **d510 мм**
* *Вырез под мойку:* **d490 мм**
* *Размеры чаши:* **d385 мм**
* *Глубина чаши:* **200 мм**
* *Толщина стали:* **1.0 мм**
* *Монтаж в столешницу:* **Сверху**
 |

 **Мойки OULIN®** производятся из нержавеющей стали премиум-качества марки **AISI 304**.

Шлифованная поверхность моек OULIN достигается по технологии **Satin Finish Brushing**.

С внутренней стороны мойки покрыты специальным **напылением из наносеребра** для уничтожения вредных микроорганизмов.

**Двойной уровень шумоизоляции** с обратной стороны мойки: накладки для поглощения шума и специальное покрытие, которое служит дополнительным слоем шумоизоляции и препятствует возникновению конденсата и, как следствие, образованию благоприятной среды для микробов и бактерий.

***Дополнительные характеристики мойки:***

* *Производитель:* Oulin
* *Страна:* Германия
* *Гарантия:* 15 лет
* *Материал:* Нержавеющая премиум-сталь AISI 304
* *Исполнение:* Моноблок
* *Поверхность:* Satin (Браширование)
* *Тип мойки:* 1 чаша
* *Форма мойки:* Круглая
* *Крыло:* нет
* *Клапан-автомат:* есть (POP-UP система)
* *Размер сливного отверстия:* Евростандарт (3,5")
* *Подключение измельчителя:* Возможно

***Комплектация:***

* Сливная арматура 3,5"
* Клапан-автомат (POP-UP)
* Сифон
* Перелив
* Комплект крепежей
* Шаблон для врезки мойки
* Уплотнительная лента

|  |
| --- |
| **Рекомендуемые аксессуары:** |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\Oulin_для_клиентов\Корзинки_И_Колландеры\OL-165\OL-165.jpg | C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\Oulin_для_клиентов\Разделочные_Доски\ZM-510\ZM-R510.jpg |  |
| Корзинка OL-165 | Доска ZM-R510 |  |