Мойка OULIN OL-H9903

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\OL-H9903\OL-H9903.jpg | ***Основные характеристики мойки:***   * *Размер модуля под мойку:* **от 900 мм** * *Габариты мойки:* **780 x 430 мм** * *Вырез под мойку:* **760 x 410 мм** * *Размеры чаши 1:* **380 х 350 мм** * *Глубина чаши 1:* **200 мм** * *Размеры чаши 2:* **290 х 310 мм** * *Глубина Чаши 2:* **173 мм** * *Толщина стали:* **0,8 мм** * *Монтаж в столешницу:* **Сверху** |

**Мойки OULIN®** производятся из нержавеющей стали премиум-качества марки **AISI 304**.

Шлифованная поверхность моек OULIN достигается по технологии **Satin Finish Brushing**.

С внутренней стороны мойки покрыты специальным **напылением из наносеребра** для уничтожения вредных микроорганизмов.

**Двойной уровень шумоизоляции** с обратной стороны мойки: накладки для поглощения шума и специальное покрытие, которое служит дополнительным слоем шумоизоляции и препятствует возникновению конденсата и, как следствие, образованию благоприятной среды для микробов и бактерий.

***Дополнительные характеристики мойки:***

* *Производитель:* Oulin
* *Страна:* Германия
* *Гарантия:* 15 лет
* *Материал:* Нержавеющая премиум-сталь AISI 304
* *Исполнение:* Моноблок
* *Поверхность:* Satin (Браширование)
* *Количество чаш:* 2 чаши
* *Форма мойки:* Прямоугольная
* *Крыло:* Нет
* *Клапан-автомат:* Есть, на обе чаши (POP-UP система)
* *Размер сливного отверстия:* ANSI (американский 4,7"), Евростандарт (3,5")
* *Подключение измельчителя:* Возможно

***Комплектация:***

* Сливная арматура 3,5"
* Сливная арматура 4,7" + спецкорзина для сбора очистков
* Клапан-автомат (POP-UP)
* Сифон
* Перелив
* Комплект крепежей
* Шаблон для врезки мойки
* Уплотнительная лента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рекомендуемые аксессуары:** | | |
|  | 111 | C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\Oulin_для_клиентов\Разделочные_Доски\ZM-1028\ZM-1028b.jpg |
|  | Корзинка OL-111 | Доска ZM-1028 |