Мойка OULIN OL-FTR202R

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\OL-FTR202R\OL-FTR202R.jpg | ***Основные характеристики мойки:**** *Размер модуля под мойку:* **от 700 мм**
* *Габариты мойки:* **616 x 506 мм**
* *Вырез под мойку:* **596 x 486 мм**
* *Размеры чаши 1:* **340 х 380 мм**
* *Глубина чаши 1:* **200 мм**
* *Размеры чаши 2:* **180 х 380 мм**
* *Глубина Чаши 2:* **150 мм**
* *Толщина стали:* **1.2 мм**
* *Монтаж в столешницу:* **Универсальный**

 **Сверху / в один уровень / снизу**  |

 **Мойки OULIN®** производятся из нержавеющей стали премиум-качества марки **AISI 304**.

Шлифованная поверхность моек OULIN достигается по технологии **Satin Finish Brushing**.

С внутренней стороны мойки покрыты специальным **напылением из наносеребра** для уничтожения вредных микроорганизмов.

**Двойной уровень шумоизоляции** с обратной стороны мойки: накладки для поглощения шума и специальное покрытие, которое служит дополнительным слоем шумоизоляции и препятствует возникновению конденсата и, как следствие, образованию благоприятной среды для микробов и бактерий.

***Дополнительные характеристики мойки:***

* *Производитель:* Oulin
* *Страна:* Германия
* *Гарантия:* 15 лет
* *Материал:* Нержавеющая премиум-сталь AISI 304
* *Исполнение:* Сварная
* *Поверхность:* Satin (Браширование)
* *Количество чаш:* 2 чаши
* *Форма мойки:* Прямоугольная
* *Крыло:* Нет
* *Клапан-автомат:* Нет
* *Размер сливного отверстия:* Евростандарт (3,5")
* *Подключение измельчителя:* Возможно

***Комплектация:***

* Сливная арматура 3,5"
* Сифон
* Перелив
* 2 комплекта крепежей
* Шаблон для врезки мойки
* Уплотнительная лента

|  |
| --- |
| **Рекомендуемые аксессуары:** |
| C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\OL-0363\OL-806L\ol-806c.jpg | C:\Documents and Settings\Виктория\Рабочий стол\МОЙКИ_описание+3D\OL-0363\ZM-901\ZM-901-907.jpg |  |
| Корзинка OL-806 | Доска ZM-901 |  |