**Смеситель Oulin OL-8073 (двухаэраторный). Встроен фильтр для очистки воды**

• Удобный смеситель со встроенным фильтром для очистки воды
• Продуманная форма смесителя с плавным переключением рукояти
• Корпус смесителя произведен из высококачественной нержавеющей стали 304 стали
• Обладает гигиеническим и антибактериальным эффектом, имеет долгий срок службы

Основное назначение данного смесителя - фильтрация и очистка воды от примесей. Размеры смесителя 320 мм по высоте и 223 мм по ширине

Общие характеристики :
• Двухаэраторный смеситель
• Поворотный, выдвижной излив
• Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм
• Керамический дисковый картридж
• Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8
• Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
• Соответствует категории шумности
• Соответствует стандартам DIN DVGW

Внимание!

**На все смесители гарантия — 5 лет.**

## Основные характеристики товара:

* Материал: Латунь
* Производитель: Oulin
* Гарантия: 5 лет
* Тип покрытия: Покрытие под сатин
* Назначение: Для кухонной мойки
* Форма излива: Высокий излив
* Тип смесителя: Двухаэраторный
* Запорный клапан: Керамический картридж: 40 мм
* Высота смесителя: 320 мм
* Длина смесителя: 223 мм

###