**Смеситель OULIN OL-8602S нерж. сталь**

Оригинальный дизайн смесителя OULIN OL-8602S никого не оставит равнодушным. Обладает гигиеническим и антибактериальным эффектом, имеет долгий срок службы.

Общие характеристики :  
• Однорычажный смеситель   
• Поворотный излив  
• Установочное отверстие под смеситель Ø 35 мм   
• Керамический дисковый картридж   
• Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8   
• Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя   
• Соответствует категории шумности I   
• Соответствует стандартам DIN DVGW

**На все смесители гарантия — 5 лет.**

## Основные характеристики товара:

* Материал: Латунь
* Производитель: Oulin
* Страна производителя: Германия
* Гарантия: 5 лет
* Тип покрытия: Покрытие под сатин
* Назначение: Для кухонной мойки
* Форма излива: Высокий излив
* Тип смесителя: Однорычажный
* Запорный клапан: Керамический картридж: 40 мм
* Высота смесителя: 400 мм
* Длина смесителя: 230 мм
* Высота излива: 270 мм